**BIS双频谱指数模块要求**

1. 模块化设计，可连接神经重症监护室现有中央监护系统；
2. **BIS模块**可为监护仪**提供脑电图波形**及以下**监测参数**：双频指数、信号质量指数、肌电活动、抑制比、频谱边缘频率。
3. BIS麻醉深度监测：使用BIS-XP麻醉深度监测模块,及时了解病人清醒状态,指导用药,缩短机械通气时间。
4. 所需耗材少，节省科室成本
5. 保修1年以上。如维修时间超过24小时，需24小时内提供备用设备。