**输尿管镜技术参数**

一、输尿管长镜1支

1、镜视野度数：12°；

2、工作直径：8/9.8Fr；

3、工作长度：430mm；

4、工作通道：5Fr.；

5、两边进出水口同镜身成90°；

6、两边进出水阀中心相距≤35mm；

7、进出水阀必须可拆卸塑料水阀；

8、尾端器械通道有内置密封圈机构；

9、可134℃高温高压消毒；

10、进口原装输尿管肾镜专用消毒网盒1个。

二、输尿管短镜1支

1、镜视野度数：12°；

2、工作直径：8/9.8Fr；

3、工作长度：315mm；

4、工作通道：5Fr.；

5、两边进出水口同镜身成90°；

6、两边进出水阀中心相距≤35mm；

7、进出水阀必须可拆卸塑料水阀；

8、尾端器械通道有内置密封圈机构；

9、可134℃高温高压消毒；

10、进口原装输尿管肾镜专用消毒网盒1个。